**EELNÕU**

**Jõelähtme Vallavolikogu**

**Määrus nr**

**Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri**

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 34 lõike 1 alusel

**§ 1.****Üldsätted**

(1) Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi *eeskiri*) sätestab nõuded ja tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise korra Jõelähtme vallas tarbija veega varustamisel ühisveevärgi kaudu ning reovee, sademevee, drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimisel ühiskanalisatsiooni kaudu.

(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes toodud nõuded rakenduvad käesoleva määruse osana, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses, Jõelähtme Vallavolikogu poolt kinnitatud Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas toodud tähenduses ning järgmises tähenduses:
1) arvestusperiood – ühisveevärgi kaudu veevarustuse või ühiskanalisatsiooni kaudu reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste osutamise periood, mille kohta esitatakse tarbijale arve;
2) avalik veevõtukoht – ühisveevärgil asuv veevõtukoht koos teenindamiseks vajalike seadmete, ehitiste ja muu sellisega;
3) fekaalid – kuivkäimlatest väljaveetavad jäätmed;
4) joogivesi – nõuetele vastav joogiks, toidu valmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi;

5) kontrollkaev – nõuetele vastav kanalisatsioonikaev proovi võtmiseks kinnistult ärajuhitavast reo- ning sademeveest;
6) mõõdukaev – kaev, kus asub mõõdusõlm;
7) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
8) reovee või sademevee reostusgrupp –tarbija poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reo- või sademevee saastenäitajate vahemik, mis ületab tarbijaga sõlmitud liitumis-või tarbimislepingus toodud piirväärtusi, või juhul, kui liitumis-või tarbimislepingus ei ole piirväärtusi toodud, siis käesoleva määruse lisas 1 toodud RG-1 piirväärtusi, ning mis on aluseks ülenormatiivse reostuse tasu arvestamisele;
9) sisendustoru – kinnistu veevärgi torustiku lõik liitumispunktist veearvestini;
10) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete ettenägematu purunemine või ajutine mittetöötamine.

**§ 2.****Liitumispunktiga seonduvad nõuded**

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkt fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis (skeemil), mis on kas liitumislepingu või teenuslepingu lahutamatu osa.

(2) Avalike teedelt, tänavatelt ja väljakutelt tuleneva sademevee äravooluehitiste liitumispunkt asub sissevoolul peatorusse. Selliste liitumispunktide asukohti piiritlusaktiga ei fikseerita.

(3) Veerõhk liitumispunktides määratakse vee-ettevõtja poolt piirkonniti, lähtudes valdavast hoonestuskõrgusest ja võrgurajatiste tehnilisest lahendusest. Ühisveevärgiga liitumispunktis on minimaalne lubatud veerõhu piirväärtus üks atmosfäär. Kui kinnistul vajatakse suuremat veerõhku tuleb rõhu tõstmine tarbijal lahendada oma rõhutõsteseadmetega ja omal kulul.

(4) Paisutustase ühiskanalisatsioonis on määratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja fikseeritakse liitumis- või tarbimislepingus. Kui paisutustase ei ole määratud teisti, siis on selleks liitumispunkti poolt esimese, ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva, vaatluskaevu kaane kõrgus ning sademevee või ühisvoolse kanalisatsiooni korral äravoolu suunas lähima tänavapinna kõrgus +0,1 m. Kui pole tagatud reo- või sademevee isevoolne või üleujutusriskita ärajuhtimine, tuleb reo- või sademevee ülepumpamine või paisutustasemest allpool asuvate ruumide ja pindade kaitse lahendada tarbijal oma seadmetega ja omal kulul.

**§ 3.****Nõuded kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitusele, korrasolekule ja hooldusele**

(1) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema ehitatud vastavuses õigusaktide ning asjakohaste tehniliste lahendustega.

(2) Õigus teostada kontrolli kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrasoleku üle on Jõelähtme Vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi *volitatud isik*) ja vee-ettevõtjal vastavalt liitumis- või teenuslepingu tingimustele*.* Kontrolli käigus leitud puuduste või rikkumiste kohta koostatakse kahes eksemplaris akt, millest üks edastatakse tarbijale. Akt on sõltuvalt puuduste või rikkumiste iseloomust tähtajaliste ettekirjutuste, veeandmise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise katkestamise, kahjuhüvitise ning seadusjärgsete trahvide määramise aluseks.

(3) Tarbija on kohustatud:
1) hoidma ja kasutama kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni sellises korras, et need ei oleks ohuks kinnistul viibijatele, ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist teistele tarbijatele;
2) hoidma sisendustoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks juurdepääsetavana ning sisendustoru nähtava lekke ilmnemisel või vastava kahtluse olemasolul teatama sellest vee-ettevõtjale;
3) lubama vee-ettevõtjal paigaldada kinnistu veevärgile veearvesteid ja neid hooldada;
4) tagama kinnistu veevärgile ehitatud veemõõdusõlme ja paigaldatud veearvestite toimimise ja säilivuse;
5) lubama vee-ettevõtjal võtta kinnistu veevärgist ja kanalisatsioonist vee- ja reo- ning sademeveeproove ja Terviseametil veeproove;
6) hoidma lume- ja jäävabad tema puhastusalal ja kinnistul olevad tuletõrje hüdrandikaevude ja peakraani luugid ning hoidma vabad juurdepääsud maapealsetele hüdrantidele vastavuses Jõelähtme valla heakorra eeskirjale;
7) jälgima liitumispunktide luukide ja ühisveevärgi tähissiltide seisundit ning teavitama vee-ettevõtjat nende vigastustest ja kaotsiminekust.

(4) Keelatud on ühendused, mis ohustavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi või ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni toimivust. Keelatud ühendusteks loetakse muuhulgas:
1) ühendust, mis võimaldab reostunud või reostusohtliku vee, samuti töödeldud (muudetud kvaliteediga) või kõrgetemperatuurilise vee või auru, ohtlike vedelike või gaaside tagasivoolamist või imbumist ühisveevärki veevärgiga ühendatud seadmetest või süsteemidest nii normaal kui alarõhu korral ühisveevärgis;
2) ühendust, mis võimaldab ühisveevärgiga vahetus ühenduses (vaba väljavooluta, torukatkestita jms) olevasse kinnistu veevärki juhtida vett teistest veeallikatest või veevarustussüsteemidest;
3) kinnistu veevärgi vahetut ühendamist kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja –kaevudega, vedelike reservuaaridega (v.a. joogivee reservuaarid), kõrgsurveseadmetega, samuti seadmestikuga, milles kasutatakse tervisele ohtlikke aineid;
4) ühendust, mis võimaldab reovett juhtida sademevee kanalisatsiooni;

5) ühendust, mis võimaldab sademevett juhtida reovee kanalisatsiooni;

6) ühendust, mis võimaldab ülereostusega reovett juhtida reoveekanalisatsiooni.

(5) Vee tagasivoolu vältimiseks kinnistu veevärgist ühisveevärki peab kinnistu veemõõdusõlme olema paigaldatud tagasilöögiklapp.

(6) Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuste vältimiseks.

(7) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda, et kanalisatsiooni ühendustorustik oleks ventileeritud läbi kinnistu kanalisatsiooni vähemalt ühe välisõhku avaneva ventilatsioonitoru kaudu.

**§ 4. Mõõdusõlm ja -arvesti**

(1) Kinnistul tarbitav vesi peab olema mõõdetud ühes veemõõdusõlmes. Enam kui ühe veemõõdusõlme rajamine kinnistule ühisveevärgist saadava vee mõõtmiseks võib toimuda erandina vee-ettevõtja loal.

(2) Veemõõdusõlme asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele nõuetele. Veemõõdusõlm peab asuma hoones sellise paigutusega, et sisendustoru oleks võimalikult lühike või mõõdukaevus, kohe peale sisendustoru suubumist kinnistule.

(3) Veemõõdusõlm paigutatakse vee-ettevõtja otsusel mõõdukaevu kui:

1) hoones puudub selleks võimalus;
2) kinnistu on hoonestamata või puudub ruum, kus oleks välditud veearvesti külmumine;
3) sisendustorustik kinnistul osutub pikemaks kui 50 m.

(4) Vee-ettevõtja paigaldab nõuetekohasesse veemõõdusõlme veearvesti omal kulul viie tööpäeva jooksul peale teenuslepingu sõlmimist, teostades ka edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust. Teenuslepingu lõpetamisel demonteeritakse arvesti vee-ettevõtja poolt.

(5) Tarbija peab tagama:
1) veearvesti säilimise vigastamatuna ning selle kaitsmise külmumise või ülekuumenemise eest;
2) veemõõdusõlme ruumi või mõõdukaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse, samuti ruumi valgustuse;
3) veemõõdusõlme armatuuri töökorras oleku;
4) veemõõdusõlme lähima ümbruse ja juurdepääsu hoidmise veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks vabana;
5) et veearvesti ei oleks uputatud ruumi või mõõdukaevu valgunud vee poolt;

6) kohese teavituse vee-ettevõtjale, kui ilmneb veearvesti rike, vigastus, külmumine või ülekuumenemine.

(6) Vee-ettevõtjale kuuluva rikutud (ka külmunud või kuumenenud) või omavoliliselt eemaldatud veearvesti asendab vee-ettevõtja hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale tekitatud kahjude ja määratud hüvitiste tasumist vee-ettevõtjale tarbija poolt. Veearvesti tehnilise rikke korral, mida ei põhjustanud tarbija, asendab vee-ettevõtja veearvesti omal kulul.

(7) Tarbija võib kirjalikult nõuda vee-ettevõtjale kuuluva veearvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et mõõtetäpsus on lubatud vea piires, kannab kulud tarbija, vastasel juhul vee-ettevõtja. Kui erakorralisel taatlusel osutus veearvesti mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt vea ulatuses tarbitud veekoguse ümberarvestus alates arvesti paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja eest, kuid mitte rohkem kui kuue kuu ulatuses.

(8) Veearvesti rikke korral, kui tarbija ei ole selles süüdi, arvestatakse tarbitud vett rikke avastamise arvestusperioodile eelnenud kuue kalendrikuu keskmise ööpäevase tarbimise järgi, kui vastavad andmed on eelnevalt vee-ettevõtjale teada. Juhul kui tarbija tarbimise periood oli lühem kui kuus kuud, võetakse aluseks tarbija tarbimise perioodi keskmine ööpäevane tarbimine. Nimetatud arvlemiskord kehtib rikke tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.

(9) Tarbija poolt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega. Reovee mõõtmist kasutatakse siis, kui tarbija seda soovib. Kõik reovee mõõdusõlme ehitamise ning arvesti paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab tarbija, kui reovee mõõdusõlme ehitamist soovis tarbija või kui vee-ettevõtja ei saa muidu teenust tagada.

(10) Kui tarbija saab kogu vee või osa sellest muudest veeallikatest kui ühisveevärk, määratakse ühiskanalisatsiooni ärajuhitud reovee kogus reoveearvestiga või võrdsustatakse kõigist veeallikatest kokku tarvitatud veega, kui vee-ettevõtja loeb selle mõõtmist usaldusväärseks ja ei eelda muu vee ülemäärast sattumist kanalisatsiooni. Kõik reovee mõõdusõlme või muudest veeallikatest tarvitatud vee mõõdusõlmede ehitamise ning arvestite paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab tarbija.

(11) Reovee mõõdusõlme asukoht ja ehitus ning kasutatavad reoveearvestid peavad tehniliselt vastama vee-ettevõtja poolt esitatud nõuetele.

(12) Vee-ettevõtjal on õigus omal kulul teostada reoveearvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega.

**§ 5.****Reo- ja sademevee ärajuhtimise nõuded ja tingimused**

1. Ühiskanalisatsiooni on tarbijal lubatud juhtida ainult sellist reovett

ja sademevett, mille saastenäitajad ei ületa tarbijaga sõlmitud liitumis-või tarbimislepingus toodud piirväärtusi, või juhul, kui liitumis-või tarbimislepingus ei ole piirväärtusi toodud, siis ei ületa käesoleva määruse lisas 1 toodud reostusgrupp 1 (RG-1) piirväärtusi.

1. Kui tarbija poolt ühiskanalisatsiooni juhitavad reo- või sademevee

saastenäitajad ületavad pidevalt (rohkem kui kolmel korral kahekuulise perioodi jooksul) tarbijaga sõlmitud liitumis-või tarbimislepingus toodud piirväärtusi, või juhul, kui liitumis-või tarbimislepingus ei ole piirväärtusi toodud, siis ületavad käesoleva määruse lisas 1 toodud reostusgrupp 1 (RG-1) piirväärtusi, on tarbija kohustatud enne reo- või sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastust.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule on keelatud ühiskanalisatsiooni juhtida reovett ja sademevett, mis sisaldab:
1) põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;
2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavad ained, näiteks õli, rasva jms;
3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja gaase;
4) radioaktiivseid aineid;
5) inimesele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;
6) biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid;
7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

(4) Ärajuhitava reovee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40o C.

(5) Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, lokaalsete puhastite jäätmeid jms, seda ka purustatud kujul.

(6) Reovee ärajuhtimisel on keelatud tekitada nii hüdraulilisi kui reostuslikke löökkoormusi.

(7) Avariijuhtudest, mis põhjustasid ärajuhitava reo- ning sademevee reostusnäitajate tõusu või täiendavate, kanalisatsioonirajatistele, inimesele või keskkonnale ohtlike reoainete sattumist ühiskanalisatsiooni, on klient kohustatud viivitamatult teavitama vee-ettevõtjat ohutusmeetmete rakendamiseks.

(8) Sademevee ärajuhtimisel sellisesse sademevee kanalisatsiooni (kraavi), millel puuduvad puhastusrajatised on piirväärtused järgmised:

1) naftasaaduste piirväärtusteks 5 mg/l;

2) heljuvainete sisalduse piirväärtus on 40 mg/l, kui sademevee kanalisatsioonil puuduvad puhastusrajatised

3) ohtlike reoainete sisalduse piirväärtused vastavalt Käesolevas määruse lisas 1 toodud RG-1 piirväärtusele

(9) Vee-ettevõtja on kohustatud tarbijalt vastu võtma reovett ja sademevett, mis vastavad järgmistele nõuetele:

1) reo- või sademevesi vastab saastenäitajate osas õigusaktidele, käesolevas määruses sätestatud saastenäitajate piirväärtustele,

tarbijaga sõlmitud liitumis-või tarbimislepingus toodud piirväärtustele, ning juhul, kui tarbijaga sõlmitud liitumis- või tarbimislepingus ei ole saastenäitajate piirväärtusi toodud, siis käesoleva määruse lisas 1 toodud reostusgrupp 1 (RG -1) piirväärtustele;

2) reovesi sisaldab saasteaineid, mille osas ei ole piirväärtusi kehtestatud, kui need ained ei kahjusta ühiskanalisatsiooni ega

põhjusta vee-ettevõtjale täiendavate kulude teket, sh vee-ettevõtja poolt üleantava reovee saastenäitajatega seoses ega põhjusta puhastusprotsessi häireid;

3) reovesi sisaldab saasteaineid, mis ei põhjusta vee-ettevõtjale täiendavate kulude teket, sh vee-ettevõtja poolt üleantava reovee saastenäitajatega seoses ega põhjusta puhastusprotsessi häireid.

**§ 6.****Reovee ja sademevee reostusnäitajate kontroll**

(1) Tarbija reovee saastenäitajate kontrollimise proovivõtu kohaks on kontrollkaev, mis kas fikseeritakse liitumis-või teenuslepingus või on viimane kinnistu kanalisatsiooni vaatluskaev enne liitumispunkti. Kui kinnistupoolsest kanalisatsiooni vaatluskaevust ei saa proovi võtta, siis võetakse proov liitumispunktist. Sademevee saastenäitajate kontrollimise proovivõtukohaks on kontrollkaev, selle puudumisel tuleb proove võtta vahetult enne sademevee suubumist sademeveekanalisatsiooni.

(2) Proovivõtu sagedus ja reostusnäitajate loetelu proovivõtus ning reovee reostusgrupp määratakse vee-ettevõtja poolt lähtuvalt reovee reostuse iseloomust ja tasemest.    Vee-ettevõtja teatab proovi võtmisest tarbijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kaks tööpäeva ette. Tarbijal või tema esindajal on õigus viibida proovivõtmise juures. Proov võetakse punktproovina järgides õigusaktides kehtestatud proovivõtmise nõudeid. Proovide võtmine vormistatakse proovivõtu protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb tarbijale.

(3) Tarbija, kes oma tegevusalas või tehnoloogias kasutab ohtlikke aineid sisaldavat tooret, abimaterjale, pooltooteid või kemikaale on kohustatud teatama vee-ettevõtjale kõigist reoveega ärajuhitavatest reoainetest ja kinnistul kasutatavatest või hoitavatest ohtlikest ainetest ja materjalidest, sealjuures bakterioloogiliselt ja radioaktiivselt ohtlikest ainetest ja materjalidest.

(4) Kui proovivõtu analüüsi andmetel reoainesisalduse kontsentratsioon põhjustab reostusgrupi muutumist, väljastatakse kliendile vastav teatis kirjalikus vormis kahe nädala jooksul proovivõtu päevast.

**§ 7.****Teenuslepingu sõlmimine**

(1) Teenusleping sõlmitakse määramata tähtajaks, kui on täidetud käesoleva eeskirja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja liitumislepingu tingimused. Kuni liitumistasu viimase osamakse tasumiseni võib teenuste kasutamiseks sõlmida tähtajalise teenuslepingu.

(2) Kui maa on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgist vee võtmiseks või reo- ning sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga. Lepingu üheks pooleks on vee-ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu. Kui tegemist on korteriomandite või korterihoonestusõigusega, siis sõlmitakse teenusleping korteriühistuga.

(3) Eeskirjaga ettenähtud tähtajalise või tähtajatu teenuslepingu sõlmimiseks tuleb kliendil esitada vee-ettevõtjale vormikohane avaldus, kinnistu omandiõigust tõendavad dokumendid ning eeskirjast ja muudest õigusaktidest tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.

(4) Tähtajalise teenuslepingu sõlmimiseks esitab tarbija avalduse ja dokumendid, mis tõendavad tähtajalise teenuse kasutamise vajadust. Avalduse alusel sõlmitakse ajutine teenuseleping eelneva liitumislepinguta, kusjuures kõikide ajutiste torustike ehitamine, hooldus ja likvideerimine toimub teenuslepingu taotleja poolt ja tema kulul. Kui ühendusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tähtaegselt ei likvideerita, võib seda teha vee-ettevõtja teise lepingupoole kulul.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes neli nimetatud ajutiste torustike kohta kehtivad kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuded. Liitumispunktiks ajutiste torustike ja ühisveevärgi või –ühiskanalisatsiooni vahel on nende ühinemiskohad ning veetorustiku ühinemiskohal peab olema sulgur. Tähtajalise teenuslepingu taotlejal tuleb veekasutuse üle arvestuse pidamiseks paigaldada omal kulul ajutisele torustikule vee-ettevõtja nõuetele vastav veemõõdusõlm ja arvesti kui taotleja ja vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti.

(6) Kui tähtajalise teenuslepingu alusel toimub teenuste osutamine olemasolevate või ehitatavate kinnistu ühendustorude kaudu (ehitusaegne veekasutus), mis edaspidiselt jäävad alalisse kasutusse, siis toimub teenuste osutamine kindlaksmääratud perioodil ning tähtpäeva möödumisel teenust ei osutata.

(7) Ühekordse veekasutuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise soovi korral sõlmitakse tähtajaline teenusleping ning tähtpäeva möödumisel teenust ei osutata.

**§ 8.****Teenuslepingu lõpetamine**

(1) Tarbijal on õigus teenusleping üles öelda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses, võlaõigusseaduses ja teenuslepingus sätestatud tingimustel ja korras, kui ta ei soovi edaspidi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus ettenähtud juhtudel.

(2) Kinnistu omandiõiguse üleminekul teisele isikule on tarbija kohustatud kirjalikult teatama lepingu ülesütlemisest neliteist tööpäeva ette. Kui uus tarbija jätkab teenuste kasutamist, on ta kohustatud seitsme tööpäeva jooksul pärast kinnistu omandamist esitama avalduse koos kinnistu omandit tõendavate dokumentidega uue teenuslepingu sõlmimiseks. Vastasel juhul võib vee-ettevõtja lugeda veekasutust või reo- ning sademetevee ärajuhtimist omavoliliseks.

(3) Vee-ettevõtjal on õigus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses, võlaõigusseaduses ja teenuslepingus sätestatud korras üles öelda kliendiga sõlmitud teenusleping, sealjuures järgmistel juhtudel:
1) kui tarbija ei ole vee-ettevõtja määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi, mille tõttu kinnistule vee andmine või reo-/sademevee ärajuhtimine oli vee-ettevõtja poolt katkestatud;
2) kui kinnistu piiri muutumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamise või muu tegevuse tõttu ei ole tarbija enam kinnistu omanik;
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud ehitiste lammutamise korral;
4) juriidilise isiku lõpetamise korral kui juriidilisel isikul ei ole õigusjärglast;
5) muudel õigusaktidest või teenuslepingust tulenevatel põhjustel.

(4) Teenuslepingu lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

1. Tarbijal on ühe aasta jooksul pärast teenuslepingu lõpetamist õigus

teenusleping uuesti sõlmida endises mahus ja tingimustel liitumislepingut sõlmimata, kui teenuslepingu lõpetamise põhjused on nõutud viisil kõrvaldatud ja olemasolevat liitumispunkti on võimalik kasutada. Teenuslepingu uuesti sõlmimiseks tuleb eelnevalt tasuda vee-ettevõtjale vee andmise või reo- ning sademevee ärajuhtimise taastamise kulud.

(6) Kui ühe aasta jooksul pärast teenuslepingu lõpetamist ei ole lepingut käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt uuesti sõlmitud, on vee-ettevõtjal õigus eraldada kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatistest. Kui edaspidi soovitakse veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid kasutada, tuleb sõlmida uus liitumisleping.

**§ 9.****Vee andmise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise katkestamine ja taastamine**

(1) Vee-ettevõtjal on õigus klienti eelnevalt kirjalikult hoiatades, kuid mitte varem kui kahe nädala möödumisel hoiatusest, katkestada tarbijale vee andmine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
1) juriidilisest isikust tarbija on viivitanud veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste arve või muude maksekohustuste tasumisega üle kahe nädala, alates maksetähtaja saabumisest;
2) tarbija ei võimalda kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kontrollimist, veearvesti hooldust või vee- ja reoveearvesti näitude lugemist, plommimisi kinnistu veevärgil ja kanalisatsioonil või vee ja reo- ning sademevee proovide võtmist;
3) tarbija ei ole täitnud eeskirjast tulenevaid vee-ettevõtja või volitatud isiku tähtajalisi ettekirjutusi;
4) tarbija ei ole taganud reo- ning sademevee ärajuhtimise nõuetest või liitumistingimuste kohasest veetarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise hulgast ning nõuetest kinnipidamist;
5) tarbija ei ole täitnud eeskirja § 8 lõike 7 kohast nõuet või ei ole kinni pidanud teostustähtajast.

(2) Vee-ettevõtjal on õigus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada tarbijale vee andmine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine lisaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduses sätestatule ka järgmistel juhtudel:
1) omavolilise veevõtu või reo- ning sademevee ärajuhtimise selgumisel;
2) kui tarbija poolt ühiskanalisatsiooni juhitavad reo- või sademevee saastenäitajad ületavad temaga sõlmitud liitumis-või tarbimislepingus toodud piirväärtusi, või juhul, kui liitumis-või tarbimislepingus ei ole piirväärtusi toodud, siis käesoleva määruse lisas 1 toodud RG-1 piirväärtusi, pidevalt (rohkem kui kolmel korral kahekuulise perioodi jooksul) ning tarbija ei ole paigaldanud endale vee-ettevõtja poolt määratud tähtajaks omapuhastit;

3) kinnistu veevärgist või kanalisatsioonist lähtuva ühisveevärki või -kanalisatsiooni, inimese elu või tervist või keskkonda ohustava reostuse korral;
4) sisendustoru lekke ilmnemisel.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohasel tegutsemisel ei ole rikkumise või puuduse kohta vormistatud akti üleandmisega tarbijat katkestamise põhjusest teavitatud, tuleb tarbijat katkestamise põhjustest esimesel võimalusel kirjalikult teavitada.

(4) Vee andmine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine taastatakse peale katkestamise põhjuste kõrvaldamist ja sellega vee-ettevõtjale tekitatud kulude ning võimalike hüvitiste tasumist tarbija kirjaliku taotluse alusel.

(5) Vee-ettevõtja ei vastuta eeskirja kohasel tarbijale vee andmise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise katkestamisel sellest tarbijale või kolmandatele isikutele põhjustatud võimalike kahjude eest.

(6) Vee andmise või reo- ning sademevee ärajuhtimise katkestamise põhjuseks ei saa lugeda olukorda, kui vee-ettevõtja ja tarbija vahel puudub kirjalik leping, kuid vee-ettevõtja esitab regulaarselt vastavate teenuste eest arveid ja tarbija on arved õigeaegselt tasunud.

(7) Erakorraliste asjaolude korral on vee-ettevõtjal õigus piirata ühisveevärgi vee kasutamist ning reovee ja sademevee ärajuhtimist.

**§ 10.****Teenuse osutamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii ning remonttööde korral**

(1) Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise katkemisel teostab tarbijatele veega varustamist või reo- ning sademevee ärajuhtimist vee-ettevõtja lähtudes Jõelähtme Vallavalitsuse poolt antud korraldustest.

(2) Vee-ettevõtjal on õigus piirata või katkestada tarbijale vee andmine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine avariiliste ja plaaniliste remonttööde korral. Veekatkestuste korral remonttööde tõttu tagab vee-ettevõtja mõistliku aja jooksul, kuid vähemalt 10 tunni pärast, ajutise veevõtu võimaluse tarbijatele esmasteks vajadusteks.

(3) Plaaniliste remonttööde algusest ning nendega seonduvatest veeandmise ja reo- ning sademevee vastuvõtu piiramistest või katkestustest teavitatakse tarbijaid kirjalikult vähemalt viis päeva enne tööde algust.

(4) Vee-ettevõtja ei vastuta tarbijale vee andmise või reo- ning sademevee ärajuhtimise vähenemise või katkemise ning üleujutuste ja nendest põhjustatud võimalike kahjude eest, kui see toimus vääramatu jõu tulemusena.

(5) Teemaal asuvate või tänavate pinnale ulatuvate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste purunemise või rajatiste purunemisest põhjustatud teepinna vajumiste korral tähistab vee-ettevõtja teelõigu liikluskorraldusvahenditega ja likvideerib purunemise või vajumise kooskõlastatult tee või tänava omanikuga.

**§ 11. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse** **eest tasumise kord**

(1) Tarbijal on kohustus teavitada veearvesti näit vastavalt teenuslepingule, kuid hiljemalt kuuendaks kuupäevaks. Kasutatud vee või ärajuhitud reovee kogust arvestatakse kuupmeetri täpsusega.

(2) Kui tarbija ei teata veearvesti näitu ettenähtud ajal, on vee-ettevõtjal õigus arve koostamisel aluseks võtta eelneva kuue kuu keskmine ööpäevane tarbimine.

(3) Tarbija on kohustatud tasuma veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste eest vee-ettevõtjale teenuslepingus kokkulepitud ajal vastavalt vee-ettevõtja poolt esitatud arvetele. Kui arve tasumise tähtaeg ei ole kokku lepitud, siis on tarbija kohustatud tasuma arve kümne kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamisest. Arve loetakse tasutuks raha laekumise kuupäevast vee-ettevõtja arvelduskontole. Nimetatud tähtaegade ületamisel tasub tarbija vee-ettevõtjale viivist vastavalt võlaõigusseadusele.

(4) Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei või olla rohkem kui 0,2% tasumata summalt päevas. Viivist ei tasuta, kui tarbija ei ole temast olenemata põhjustel saanud arvet või ei ole saanud seda õigeaegselt või esitatud arve on ebaõige.

(5) Pretensioone arvete õigsuse suhtes võib tarbija esitada vee-ettevõtjale kümne tööpäeva jooksul arve kättesaamise päevast. Pretensioonid lahendatakse kümne tööpäeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamisest. Tarbija on kohustatud arve tasuma kümne päeva jooksul pärast pretensiooni lahendi kättesaamist.

1. Kui tarbija poolt ühiskanalisatsiooni juhitav reo- või sademevee

saastenäitajad ületavad liitumis-või tarbimislepingus toodud piirväärtusi, või juhul, kui liitumis-või tarbimislepingus ei ole piirväärtusi toodud, siis käesoleva määruse lisas 1 toodud RG-1 piirväärtusi, siis tuleb tarbijal maksta vastava ületamise osas täiendavat ülenormatiivset reostustasu asjassepuutuvale reostusgrupile vastava viiekordse tasumäära alusel.

**§ 12.****Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus**

(1) Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse maht ja maksumuse määramine toimub käesoleva määruse ja asjakohase kliimaministri määruse kohaselt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud reostusnäitajate piirväärtuste ületamise korral maksab klient vee-ettevõtjale ülenormatiivset reostustasu 8-ndale reostusgrupile vastava viiekordse tasumäära alusel.

(3) Kui vee-ettevõtjal on põhjendatud kahtlus, et sademevesi satub suures koguses kinnistu reoveekanalisatsiooni ülenormatiivse infiltratsiooni või muul teel, on vee-ettevõtjal õigus teostada kinnistult ärajuhitava reovee koguse kontrollmõõtmist.

(4) Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse ilmsiks tulekul koostab ülevaatust teinud volitatud isik või vee-ettevõtja rikkumist määratleva akti.

(5) Vee-ettevõtjal on õigus kinnistu veevärgil ja kanalisatsioonil plommida:
1) veearvestita tuletõrjesüsteemi sulgur ja hüdrant;
2) vee- ja reoveearvesti liitmik ning arvesti elektritoite ja –ülekande süsteem;
3) kinnistu veevärgi sisendus- ja kanalisatsiooni väljundtorustik;
4) ühendused, mis võimaldavad veevõttu enne veearvestit.

(6) Plommide paigaldamine vormistatakse aktiga. Tarbija vastutab plommide säilimise eest ning on kohustatud koheselt teatama vee-ettevõtjale nende kaotsiminekust ja rikkumisest. Tarbijal on keelatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni juurde kuuluvate ning kinnistuveevärgil ja -kanalisatsioonil plommitud sulgurite omavoliline avamine või sulgemine.

**§ 13.****Määruse kehtetuks tunnistamine**

Tunnistatakse kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 12.10.2017 määrus nr 120 „Jõelähtme valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.

Väino Haab
Vallavolikogu esimees